**Неисправность печи – причина пожара!**

В последние годы в Красноярском крае все тяжелее становятся последствия бытовых пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый четвертый пожар приводит к гибели.

С наступлением похолодания увеличивается пожарная опасность в населенных пунктах. Люди начинают отапливать свои дома и надворные пристройки, нарушая правила пожарной безопасности. Пожары от печного отопления чаще всего происходят при неправильном устройстве печей, их неисправности или нарушении правил при эксплуатации. Наиболее вероятными местами возникновения пожара являются места соприкосновения сгораемых конструкций или предметов с нагретыми поверхностями печи или дымохода. Печи часто располагают у сгораемых стен.

Особенно опасны в пожарном отношении металлические печи кустарного производства. Помещения при топке таких печей нагреваются в основном за счет высокой температуры наружных поверхностей. При этом окружающие печь сгораемые предметы могут нагреваться до температуры воспламенения.

Причиной возникновения пожара могут быть и горячие угли, вылетающие на пол через неплотности печи. Из-за неправильной эксплуатации печного отопления, грубейших нарушений пожарной безопасности происходят загорания в частном секторе.. Чтобы не омрачать себя и своих соседей, периодически проверяйте свои печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона;

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее о,5 метра, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца;

Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации печей запрещается:**

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* Применять для розжига печей бензин, керосин, ЛВЖ и ГЖ;
* Устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы
* Перекаливать печи
* Устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

**При возникновении пожара вызовите пожарную охрану по телефону 101 или 112 и приступайте тушить пожар подручными средствами.**

Инструктор по противопожарной

профилактике ПЧ-233 п. Б-Ирба Литвинова Г.Н.